Příloha č. 3 - Technická specifikace zakázky:

Jedná se o výměnu stávajících oken v bytech a společných prostorech předmětného domu za nová

plastová okna a výměnu stávajících vchodových dveří za nové hliníkové dveře - stejných rozměrů,

se členěním a orientací otevírání dle níže uvedené specifikace (vzory vzhledu oken a dveří: č. 1 - č. 10).

Počet jednotlivých oken:

celkem 109 ks, z toho:

-50 ks bytová okna - vzory 1,2,3,

-l3 ks půdní okna -vzor 4,

-16 ks sklepní okna - vzor 5

-3 ks okna na schodišti - vzory 6,7

-27 ks okna v koupelnách a toaletách - vzory 8,9

Počet vchodových dveří: celkem 2 ks - vzory 10, 11

**Soupis požadovaných prací (parametrů a stavebních - montážních prvků):**

-demontáž stávajících oken a dveří (parapetů, oplechováni a příp. jiných – se zakázkou souvisejících

prvků),

-odvoz demontovaných stavebních dílů (viz výše) na skládku, odvoz stavební suti na skládku,

-potřebné zednické opravy ostění před osazením nových výplní **- stávající základní rozměry otvorů**

**musí zůstat nezměněny,**

-osazení - montáž nových kompletních plastových oken (rámy, křídla, výplně - izolační dvojskla: 4-

16-4) a kompletních hliníkových vchodových dveří (zárubně, křídla, izolační dvojskla: 4-16-

4, zavírače, stavěče), kotvení nových výplní bude provedeno pomocí kotevních plechů,

-přední vchodové dveře pro vstup do budovy ze strany od ulice Bratří Sedláčků budou opatřeny

elektrickým vrátníkem (zadní nikoliv – slouží jen pro vstup do bytu),

-osazení vnitřních a vnějších parapetů v bytových a schodišťových oknech (mimo okna ve sklepních a

půdních prostorech),

-potřebné zednické a malířské (výmalba dotčených ploch-bílou hygienickou barvou) opravy ostění po

osazení nových výplní otvorů,

-úklid staveniště a odvoz stavebního odpadu.

-připojovací spáry budou provedeny vodotěsně a vzduchotěsně a rovněž montážní a jiné práce budou

provedeny ve shodě s normou ČSN Z:OS+O-Z,

-plastová okna budou vícekomorová (stavební hloubka minimálně 70 mm) s mikroventilací a budou

osazeny 4 - polohovou klikou,

-kování plastových oken bude celoobvodové,

-prostup tepla pro všechna okna jako komplet - tzn.: rámy, křídla, skleněné výplně - nikoliv jen pro

izolační dvojskla) bude mít maximální hodnotu Uf = 1,1 Wm2lK - nutno doložit platný certifikát,

-všechna okna budou konstruovaná na větší pevnost spojů, s novým typem svaru - s maximální

pohledovou šíří 2 mm - nutno předložit fyzický vzorek svařence.

Barvy oken, dveří a parapetů (materiál a provedení parapetů):

-rámy oken - vnější strana: hnědá fólie - rastr dřeva (přesný odstín bude stanoven později, na základě

rozhodnutí RMOb Svinov - dle předloženého vzorníku),

-rámy oken - vnitřní strana: bílá,

-křídla oken: oboustranně bílá,

-vnitřní parapety: bílá

-materiál vnitřních parapetů: plast

-vnější parapety: hnědá" ve shodě s barvou rámů oken z vnější strany,

-materiál vnějších parapetů: pozinkovaný plech - standardní tloušťky, povrch - nátěr polyesterovou

barvou = poplastovaný,

-vnější parapety budou u ostění osazeny (ukončeny) bočními krytkami - žlábky, které budou zapuštěny (zaseknuty) do fasády ostění - tak, že jejich vnější hrana bude lícovat se svislou hranou ostění,

-vchodové dveře, včetně zárubní: kompletně hnědé, ve shodě s barvou rámů oken z vnější strany a

barvou parapetů.

**Vzory vzhledu oken a dveří: č. 1 - č. 10**







