#### V Ý Z V A k podání cenové nabídky

Obracíme se na Vás s výzvou k podání cenové nabídky na dodávku samojízdného žacího stroje.

**Tato veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu a tudíž se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.**

1. Zadavatel

Statutární město Ostrava, městský obvod Svinov,

###### Bílovecká 69/48, 721 00 Ostrava – Svinov, IČ: 00845451

zastoupený starostkou Ing. Evou Poštovou, CSc.,

## (ve věcech technických: Ing. Pavel Mitura)

Tel: 596 964 133, 731 178 108

e-mail: technickydvur@seznam.cz

1. Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka samojízdného žacího stroje se sběrem posečené hmoty pro údržbu travnatých ploch v Ostravě – Svinově. Specifikace požadovaného stroje je uvedena v příloze č. 1 této výzvy. **Součástí plnění je také:**

* **doprava sekačky v provozuschopném stavu na adresu Technický dvůr Ostrava – Svinov, p. o., Nad Porubkou 838, Ostrava – Svinov, 721 00,**
* **předvedení sekačky obsluze a její zaškolení,**
* **dodávka kompletní technické dokumentace, příslušenství a dílů, které bez navýšení ceny dodává výrobce,**
* **dodávka provozních kapalin do příslušných nádob a nádrží,**
* **dodávka kontaktních údajů (adresa, telefonní čísla pevné linky i mobilu, e-mail, příp. fax.) na firmu, provádějící záruční i pozáruční servis dodaného stroje.**

**Tyto náklady musí být rovněž zahrnuty v cenové nabídce.**

1. Předpokládané hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky malého rozsahu je 600 tis. Kč bez DPH.

1. Doba a místo plnění zakázky

Dobu dodávky navrhne uchazeč. Předpokládaný termín plnění je 08 / 2013, nejpozdější termín dodávky a předání zadavateli je 31. 08. 2013 do 12:00 hodin.

1. Požadavky na prokázání kvalifikačních a technických předpokladů

Zadavatel požaduje splnění základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů a čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti. Uchazeč prokáže technické předpoklady předložením čestného prohlášení, kvalifikační předpoklady předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku, nebo živnostenského listu v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.

1. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
* jako nejvýše přípustná a platná do 30. 11. 2013,
* v české měně,
* ve skladbě bez DPH, DPH v zákonné výši a celková cena včetně DPH.

Součástí nabídkové ceny jsou i práce, dodávky a náklady, které nejsou uvedeny v této výzvě, nebo její příloze, ale uchazeč je jako odborník předpokládá a do své ceny zahrne.

1. Lhůta a místo pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídky počíná běžet první den po doručení této výzvy zájemci a skončí **v pondělí 29.7. 2013 v 11:00 hodin**. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni a ve které zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky, uplyne 30. 11. 2013. Nabídku v písemné formě zašlete v uzavřené a nepoškozené obálce, opatřené na uzavření razítkem uchazeče a nápisem:

„Dodávka samojízdného žacího stroje“ – NEOTEVÍRAT

 doporučeně poštou nebo předejte osobně na adrese:

**Statutární město Ostrava, městský obvod Svinov, Bílovecká 69/48, 721 00 Ostrava–Svinov**

1. Zadávací dokumentace

Jako zadávací dokumentace slouží tato výzva a její příloha č. 1.

9. Další požadavky zadavatele

* Nabídka bude vyhotovena v českém jazyce, v jednom svazku, zabezpečeném takovým způsobem, který znemožní vyjmutí a vložení jednotlivých listů, tj. provázána šňůrkou s přelepením volných konců, opatřených na přelepce razítkem uchazeče. Jednotlivé stránky musí býtočíslovány a součástí nabídky musí být seznam stran*.* Nesplnění tohoto požadavku je důvodem k vyloučení uchazeče.
* Zadavatel nehradí uchazeči náklady, spojené s vypracováním a doručením nabídky.
* Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
* Každý uchazeč je oprávněn předložit pouze jednu nabídku, ale může nabídnout stroje dle specifikace zadavatele od různých výrobců.
1. Způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kriteriem je nabídková cena. Nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

1. Práva zadavatele
	* + 1. Zadavatel má právo na základě posouzení a hodnocení nabídek rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky. Nejvhodnější nabídkou se rozumí nabídka nejlépe splňující kritéria vymezená zadavatelem.
			2. Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech nabídek a na zrušení veřejné zakázky.
			3. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit z další účasti uchazeče, jehož nabídka je z hlediska požadavků a podmínek, stanovených zadavatelem, neúplná.
			4. Výběrem nejvhodnější nabídky nevzniká právní vztah.

**Veškeré záležitosti, týkající se této výzvy můžete konzultovat s odpovědným pracovníkem – Ing. Pavlem Miturou, ředitelem Technického dvoru Ostrava – Svinov, p. o. osobně, na tel. č.: 596 964 133, 731 178 108, nebo na elektronické adrese: technickydvur@seznam.cz.**

Zadavatel bude při zadávání této veřejné zakázky postupovat podle Směrnice č. 2/2012, kterou se vydávají zásady a postupy zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Směrnice byla schválena usnesením Rady městského obvodu Svinov č. 1020/63 ze dne 23. 07. 2012.

Ing. Lenka Samková

vedoucí odboru financí a správy majetku Příloha č. 1 – rozsah plnění veřejné zakázky

**Příloha č. 1**

#### Výzvy k podání cenové nabídky na dodávku samojízdného žacího stroje.

**Tato veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu a tudíž se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.**

|  |
| --- |
| Specifikace samojízdného žacího stroje |
| dodaný samojízdný žací stroj musí splňovat tyto parametry |
|  |  |
| motor | vznětový - diesel |
|   | vodou chlazený |
| výkon motoru | min.25 HP |
| převodová skříň | hydrostatická nebo plynulá bezstup. |
|   | převodovka |
| uzávěrka diferenciálu | ano |
| řízení | hydraulické |
| max.pojezdová rychlost | min.15 km/h |
| poloměr otáčení | max.1 m |
| těžiště stroje | co nejníže pro práci ve svahovitém terénu |
| max.hlučnost stroje | 95 dB |
| přední kola o min. velikosti 16" s pneu. | o min. velikosti 16" s pneu. |
|   | konstruovanými pro náročný provoz |
| žací ústrojí  | prac.záběr min.124 cm |
| výška střihu | nastavitelná od 30-140 cm |
| sběrný koš -objem | min. 600 l |
| sběrný koš odložitelný | sekání bez sběru s výhozem |
| sběr posečené trávy  | co největší otvor odtahu pokud možno bez |
|   | odtahového tunelu |
| výška zdvihu koše (nádoby) | 0-190 cm |
| konstrukce sekačky | musí umožňovat současné použití |
|   | žacího ústrojí a systému pro sběr,přičemž |
|   | musí umožňovat sečení vysoké a mokré trávy |
|   | resp.sběr mokrého listí |
| použití  | provoz v těžkých podmínkách min. 8hod/den |

Součástí nabídkové ceny bude také:

* doprava sekačky v provozuschopném stavu na adresu Technický dvůr Ostrava – Svinov, p. o., Nad Porubkou 838, Ostrava – Svinov, 721 00,
* předvedení sekačky obsluze a její zaškolení,
* dodávka kompletní technické dokumentace, příslušenství a dílů, které bez navýšení ceny dodává výrobce,
* dodávka provozních kapalin do příslušných nádob a nádrží,
* dodávka kontaktních údajů (adresa, telefonní čísla pevné linky i mobilu, e-mail, příp. fax.) na firmu, provádějící záruční i pozáruční servis dodaného stroje,
* uchazeč může nabídnout akční zboží, nebo příslušenství – nepoužité, v plné záruce a nenavyšující cenu.
* Předvedení stroje na Technický dvůr Ostrava – Svinov, p. o., Nad Porubkou 838, Ostrava – Svinov, 721 00,ke kontrole technických parametrů před podpisem smlouvy max do 3.prac.dnů po vyzvání zadavatele.

V Ostravě – Svinově dne: 17.7. 2013

Ing. Pavel Mitura

ředitel Technického dvora Ostrava – Svinov, p. o.